# 조임

1. 조임 작업을 수행할 패스너에 공구를 놓습니다. 리액션 암이 적절한 리액션(반응) 지점에 닿을 때까지 공구를 리액션(반응) 표면 쪽으로 밀어주세요.

   - 반응력 구조는 유압 공구의 반응력을 견딜 수 있을 만큼 견고해야 합니다.

   - 리액션 암이 미끄러질 수 있는 점점 가늘어지는 표면은 피해야 합니다. 역하중 및 공구 불안정성이 발생할 가능성이 있기 때문입니다.

   - 반응 구조를 만들기 위해 느슨한 스페이서를 사용하지 마십시오. 표준 반응암이 적합하지 않은 경우 Atlas Copco에 문의하십시오.

2. 리모컨 펜던트의 진행 버튼[1]을 눌렀다 놓아 펌프를 작동하십시오.

3. 보조 손잡이로 공구를 지탱하고 다음 사항을 꼭 확인해 주세요.

   - 래칫 링크는 조여지는 패스너와 완전히 맞물립니다.

   - 리액션 암이 리액션(반응) 구조에 단단히 맞닿습니다.

   - 호스 및 커플링은 자유롭게 움직이므로 주변 구조물이 없어야 합니다.

   공구가 수축될 때는 사용자가 공구의 무게를 반드시 지탱해야 한다는 것에 유의하십시오. 특히 공구를 반전된 방향으로 사용하는 작업에서는 더욱 그렇습니다. 지원되지 않는 공구는 작업 중 떨어질 수 있으므로 매우 위험합니다.

4. 드라이브가 회전하도록 진행 버튼[1]을 길게 눌러주세요.

   피스톤이 스트로크의 끝에 도달하면 다음과 같은 상황이 발생합니다.

   - 리액션 폴(pawl)이 반응하면 딸깍 소리가 납니다.

   - 래칫 링크가 회전을 멈춥니다.

   - 압력이 설정된 압력 값까지 상승합니다.

     이는 볼트가 올바르게 조여졌다는 뜻이 아니라 공구가 최대 스트로크에 도달하였다는 의미일 뿐입니다.

5. 공구가 최대 스트로크에 도달하면 공구를 지탱하고 리모컨 펜던트의 진행 버튼[1]을 놓아주세요. 공구가 자동으로 수축됩니다. 공구가 완전히 수축되면 드라이브 폴(pawl)에서 딸깍 소리가 납니다.

6. 이제 공구가 다시 진행할 준비가 되었습니다. 압력이 목표 값에 직접 도달하고 패스너의 움직임이 관찰되지 않을 때까지 3~5단계를 반복합니다. 렌치가 멈추고 패스너가 올바르게 조여집니다.

7. 공구가 정지한 후, 진행 버튼[1]을 한 번 더 눌러 패스너가 움직이지 않는지 꼭 확인해 주세요. 그렇지 않은 경우 조임 프로세스가 완료된 것입니다.

8. 경우에 따라 공구가 작업 중 자체적으로 잠길 수 있습니다. 공구를 분리하려면, 다음 절차를 수행하세요.

   1. 진행 버튼[1]을 길게 누릅니다.

   2. 압력이 목표 값에 도달하면 폴(pawl) 레버를 손으로 눌러 래칫에서 폴을 분리합니다.

   3. 리모컨 팬던트의 진행 버튼을 놓기 전에 공구의 무게를 지탱해야 합니다.

   4. 작업 대상에서 공구를 분리합니다.

   폴 레버를 손으로 옮깁니다. 레버를 움직일 때 공구를 사용하지 마십시오.

9. 리모컨 펜던트의 정지 버튼[0]을 눌렀다 놓아 펌프를 정지합니다.

조임
공구가 제품에 고정되어 있는 경우 폴 레버를 손으로 누르십시오.

## 적용 대상: