# Collegamento del tubo alla pompa

1. Mantenere il telaio della pompa (1) per evitare che essa si sposti durante il collegamento. Posizionare il nipplo del tubo flessibile (2) in linea con il raccordo della pompa.

2. Spingere saldamente il nipplo del tubo flessibile e il raccordo della pompa (2). Al termine della connessione viene emesso un suono di scatto.

   Non tirare all'indietro il collare zigrinato sul raccordo della pompa durante il collegamento.

3. Tirare il tubo (3) per verificare la correttezza del collegamento.

## Applicabile a: