# 문제 진단

증상 | 가능한 원인 | 필요한 조치
--- | --- | ---
렌치가 진행되지 않습니다. | 커플링이 완전히 연결되지 않았거나 결함이 있습니다. 렌치 피스톤 씰 또는 스위블 매니폴드 씰에 결함이 있습니다. 펌프 솔레노이드에 결함이 있습니다. | 커플링을 조이거나 교체하십시오. 씰을 교체하십시오. 펌프 솔레노이드를 교체하십시오. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오.
렌치가 수축되지 않습니다. | 위 내용을 참조하십시오. 드라이브 핀 고장입니다. 폴 스프링 고장입니다. 레칫 또는 드라이브 폴 고장입니다. | 위 내용을 참조하십시오. 드라이브 핀을 교체하십시오. 폴 스프링을 교체하십시오. 손상된 구성 요소를 교체하십시오.
렌치가 전진하지는 않지만 게이지에 압력이 표시됩니다. | 커플링이 완전히 연결되지 않았거나 결함이 있습니다. 펌프 솔레노이드에 결함이 있습니다. | 커플링을 조이거나 교체하십시오. 펌프 솔레노이드를 교체하십시오. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오.
렌치가 반대 방향으로 작동합니다(나사-연결 커플링만 해당). | 커플링은 렌치, 펌프 또는 호스와 방향이 반대입니다. 시스템에는 오일 흐름의 방향을 반대로 바꾸는 호스가 짝수로 사용되고 있습니다. | 커플링의 방향을 교정하십시오. 자세한 내용은 시스템 연결 - 나사 연결 커플링 섹션을 참조하십시오. 오일 흐름 방향을 교정하기 위해 시스템의 호스 수를 홀수로 변경하십시오.
렌치 압력이 형성되지 않습니다. | 렌치 피스톤 씰 또는 스위블 매니폴드 씰에 결함이 있습니다. 펌프 압력 조절기 밸브에 결함이 있습니다. 연장 케이블을 사용하였기 때문에 펌프 전압이 너무 낮습니다. 펌프 공기 압력 또는 공기 흐름이 너무 낮습니다. 공기 공급 장치에 습기나 먼지가 너무 많기 때문에 필터 조절 윤활기(FRL:Filtor Regulator Lubricator) 작동이 원활하지 않습니다. 펌프의 오일 레벨이 낮거나 필터가 막혔습니다. | 씰을 교체하십시오. 로커 밸브를 교체하십시오. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오. 더 짧은 연장 케이블 또는 늘어난 와이어 섹션을 사용하십시오. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오. 요구 사항은 펌프의 제품 지침을 참조하십시오. 필터 조절 윤활기 작동이 원활하지 않습니다. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오. 오일 탱크를 채우거나 필터를 청소하십시오. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오.
렌치 작동이 느립니다. | 커플링이 완전히 연결되지 않았거나 결함이 있습니다. 유압 또는 공압(에어 펌프) 호스의 기능을 방해하는 요소가 있습니다. 펌프의 전압, 공기 압력 또는 공기 흐름이 너무 낮습니다. 공기 공급 장치에 습기나 먼지가 너무 많기 때문에 필터 조절 윤활기(FRL:Filtor Regulator Lubricator) 작동이 원활하지 않습니다. 펌프의 오일 레벨이 낮거나 필터가 막혔습니다. 렌치 또는 동축 커플링에 내부 누출이 있습니다. 펌프 내부에 누출이 있습니다. | 커플링을 조이거나 교체하십시오. 호스를 교체하십시오. 요구 사항은 펌프의 제품 지침을 참조하십시오. 필터 조절 윤활기 작동이 원활하지 않습니다. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오. 오일 탱크를 채우거나 필터를 청소하십시오. 펌프의 제품 지침을 참조하십시오. 씰을 교체하십시오. 펌프의 문제 해결은 제품 지침을 참조하십시오.
공구가 작업 중 잠겼습니다. | 리액션 폴 체결이 목표 토크에 도달하는 동시에 발생하였습니다. 리액션 지점이 엄수되지 않습니다. | 목표 토크까지 가압하고 압력을 유지하십시오. 리액션 폴 레버를 길게 누르고 압력을 해제하십시오. 엄격한 리액션 포인트로 변경하십시오.
레칫이 연속 스트로크를 수행하지 않습니다. | 래칫, 드라이브 폴 또는 드라이브 폴 스프링이 손상되었습니다. 드라이브 핀 스프링 고장입니다. 드라이브 핀 고장입니다. | 손상된 구성 요소를 교체하십시오. 스프링을 교체하십시오. 드라이브 핀을 교체하십시오.
래칫이 진행 스트로크 중에 점프합니다. | 래칫, 드라이브 폴 또는 드라이브 폴 스프링이 손상되었습니다. | 손상된 구성 요소를 교체해 주세요.
압력 게이지에 읽을 수 있는 판독 값이 없지만 렌치가 작동 중입니다. | 압력 게이지에 결함이 있습니다. | 압력 게이지를 교체하십시오.
호스를 렌치 또는 펌프에 연결하기 어렵습니다. | 호스에 압력이 유지되고 있습니다. 커플링이 손상되었습니다. | 호스의 압력을 배출하십시오. 커플링을 교체하십시오.
슈라우드에서 오일이 누출되고 있습니다. | 로드 씰이 손상되었습니다. 내부 피스톤 씰이 손상되었습니다. | 로드 씰을 교체하십시오. 씰을 교체하십시오.
스위블 또는 동축 커플링이 뜨겁습니다. | 씰이 마모되었거나 손상되었습니다. | 씰을 교체하십시오.
연결 해재 후 커플링에서 오일이 누출됩니다. | 커플링이 고착되어 오염되었을 수 있습니다. 커플링이 손상되었습니다. | 다시 연결하고 연결을 해제하십시오. 커플링을 청소하고 이물질이 있는지 점검해 주세요. 커플링을 교체하십시오.

관련 정보

- 시스템 연결 - 나사 연결 커플링

## 적용 대상: