# Trennen des Schlauchs vom Schlüssel

Die Co-Axial-Kupplung verfügt über eine Sicherheitseinrichtung, um ein versehentliches Trennen während der Verwendung zu vermeiden. Machen Sie sich vor der Verwendung des Geräts mit dem Verfahren zum Trennen des Schlauchs vertraut.

1. Halten Sie den schwenkbaren Verteiler an der der Kupplung gegenüberliegenden Seite.

2. Drücken Sie den Schlauch in Richtung des Schlüssels (Abbildung 1), bis sich der Spalt zwischen dem Rändelbund und dem Nippel schließt, wie in (Abbildung 2) gezeigt.

3. Während Sie die oben beschriebene Position halten, ziehen Sie den Rändelbund vom Schlüssel weg (Abbildung 3).

4. Ziehen Sie den Schlauch vom Schlüssel weg, sodass die Verbindung sich automatisch öffnet (Abbildung 4).

Werden die Verbindungen nicht zusammengedrückt und in dieser Position gehalten, kann sich der Rändelbund nicht bewegen und die Kupplungen können nicht getrennt werden. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung, um ein versehentliches Trennen zu vermeiden.

## Gilt für: