# Instruções da Revisão

1. Conecte a chave a uma bomba.

2. Faça um teste de de pressão para garantir que todos os mecanismos funcionem como esperado.

3. Investigue qualquer mau funcionamento ou vazamentos hidráulicos.

4. Despressurize o sistema e desconecte todos os engates.

5. Desmonte a chave. Consulte a seção Instruções de Desmontagem/Montagem.

6. Troque todas as vedações e molas.

7. Troque o pino da unidade de transmissão.

8. Troque todos os outros componentes que apresentam sinais de danos ou desgaste.

9. Lubrifique e monte novamente a chave. Consulte a seção Instruções de Desmontagem/Montagem.

10. Faça um teste de pressão e confirme se todos os mecanismos funcionam como esperado.

11. Calibre a chave e confirme se a saída de torque está como esperado.

## Aplica-se a: