# Lossa slangen från skruvdragaren

Koaxialkopplingen har en säkerhetsfunktion för att förhindra oavsiktlig urkoppling under användning. Läs om hur du kopplar från slangen innan du använder utrustningen.

1. Stötta upp det vridbara grenröret på kopplingens motsatta sida.

2. Tryck slangen mot skruvdragaren (illustration 1) tills mellanrummet mellan den räfflade kragen och nippeln sluts, enligt (illustration 2).

3. Håll positionen ovan och dra den räfflade kragen bort från skruvdragaren (illustration 3).

4. Dra bort slangen från skruvdragaren så kommer kopplingen automatiskt att fjädra isär (illustration 4).

Om kopplingarna inte pressas och hålls samman kan den räfflade kragen inte röra sig, och kopplingarna kan inte kopplas från. Detta är en säkerhetsfunktion som syftar till att förhindra oavsiktlig urkoppling.

## Gäller för: