# Kontrola ciśnienia

1. Podłączyć klucz do pompy.

2. Nacisnąć i zwolnić wysuwania [1], aby uruchomić pompę. Odczekać 10 sekund i sprawdzić, czy nie ma oznak wycieku oleju.

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania i zwiększyć ciśnienie w narzędziu do 690 barów (10 000 psi). Przytrzymać przez 10 sekund i sprawdzić, czy nie ma śladów wycieków oleju.

4. Zwolnić przycisk i ponownie zwiększyć ciśnienie 3 razy, za każdym razem sprawdzając, czy nie ma śladów wycieku oleju.

## Dotyczy: