# 一般安装要求

要操作 Torcflex 扳手，用液压软管将扳手连接到液压联动机构。为了获得最大的效率和精度，请使用 Atlas Copco 扭矩扳手泵和软管。如果不使用 Atlas Copco 的泵和软管，在连接 Torcflex 扳手之前确保以下几点：

- 系统要求：

  - 所有系统组件的动态压力等级必须达到 700 bar (10,000 psi)。

- 泵要求：

  - 最大前进压力：700 bar (10,000 psi)。

  - 最大缩回压力：120 bar (1,740 psi)。

  - 远程操作的方向控制阀用于操作双动液压缸；在前进和缩回之间切换时，必须释放压力。

  - 为了安全起见，必须将遥控器配置为在松开按钮时自动缩回工具。

  - 可调卸压阀：

  - 校准压力表（1 级精度）。

  - 对于螺钉连接的联轴器系统，确保前进联轴器是外螺纹，而缩回联轴器是内螺纹。有关更多信息，请参阅连接系统和螺钉连接的联轴器。

  - 配有螺钉连接的联轴器的 Torcflex 扳手使用带有 ¼ NPT 螺纹的 CEJN 232 联轴器。在系统中使用替代品牌联轴器之前，需验证兼容性。有关更多信息，请参阅连接系统和螺钉连接的联轴器。

- 液压软管要求：

  - 前进管线 − 内螺纹至内螺纹联轴器。

  - 缩回管线 − 外螺纹至外螺纹嘴。

在连接系统之前，请执行以下操作：

- 在电动泵上，确保电源适合泵，并尽量缩短延长电线的长度。

- 在气动泵上，确保气源适合泵，并尽量缩短气路的长度。

- 在将电缆连接到电源之前，检查电源电缆和操控器电缆是否损坏。

- 在将软管连接到系统之前，检查液压软管和联轴器是否损坏。

- 检查油位，必要时添加。

- 确保压力表已校准。

- 确保冲击套筒的尺寸适合应用。

- 确保冲击套筒没有损坏。

- 根据应用的目标扭矩选择扳手。

  为了延长扳手的使用寿命，请勿长期超过 80% 容量使用工具。与任何机器一样，以最大容量连续运行会缩短其寿命。还需要更频繁地维护和更换磨损部件。

- 对于后螺母可以旋转的应用，确保提供合适的备用扳手。

相关信息

- 连接系统 - 螺钉连接的联轴器

## 适用于：