# Odstraňování závad

Symptom | Pravděpodobná příčina | Požadovaná akce
--- | --- | ---
Klíč se neposune dopředu. | Spojky nejsou úplně zapojeny nebo jsou vadné. Těsnění pístu klíče nebo těsnění otočného rozdělovače jsou vadná. Solenoid čerpadla je vadný. | Utáhněte nebo vyměňte spojky. Vyměňte těsnění. Vyměňte solenoid čerpadla. Informace viz návod k použití čerpadla.
Klíč se nezasune. | Viz výše. Porucha hnacího čepu. Porucha pružiny západky. Porucha rohatky nebo západky pohonu. | Viz výše. Vyměňte hnací čep. Vyměňte pružinu západky. Vyměňte poškozené součásti.
Klíč se nevysunuje, ale tlakoměr ukazuje tlak. | Spojky nejsou úplně zapojeny nebo jsou vadné. Solenoid čerpadla je vadný. | Utáhněte nebo vyměňte spojky. Vyměňte solenoid čerpadla. Informace viz návod k použití čerpadla.
Klíč pracuje v opačném směru (pouze šroubovací spojky). | Spojky jsou na klíči, čerpadle nebo hadici obráceně. V systému se používá sudý počet hadic, které mění směr proudění oleje. | Napravte orientaci spojek. Viz oddíl Připojení systému - šroubovací spojka. Změňte počet hadic v systému na lichý počet pro úpravu směru toku oleje.
Tlak klíče se nezvýší. | Těsnění pístu klíče nebo těsnění otočného rozdělovače jsou vadná. Ventil regulátoru tlaku čerpadla je vadný. Napětí čerpadla je příliš nízké kvůli použití prodlužovacích kabelů. Tlak vzduchu v čerpadle nebo průtok vzduchu je příliš nízký. V maznici regulátoru filtru (FRL) je omezení z důvodu nadměrné vlhkosti nebo nečistot v přívodu vzduchu. Hladina oleje v čerpadle je nízká nebo je ucpaný filtr. | Vyměňte těsnění. Vyměňte regulační ventil. Informace viz návod k použití čerpadla. Použijte kratší prodlužovací kabel nebo zvětšený průřez vodiče. Informace viz návod k použití čerpadla. Informace o požadavcích viz návod k použití čerpadla. Opravte nebo vyměňte FRL. Informace viz návod k použití čerpadla. Naplňte nádržku oleje nebo vyčistěte filtr. Informace viz návod k použití čerpadla.
Práce s klíčem je pomalá. | Spojky nejsou úplně zapojeny nebo jsou vadné. V hydraulické nebo pneumatické (vzduchové) hadici je omezení. Napětí čerpadla, tlak vzduchu nebo průtok vzduchu je příliš nízký. V maznici regulátoru filtru (FRL) je omezení z důvodu nadměrné vlhkosti nebo nečistot v přívodu vzduchu. Hladina oleje v čerpadle je nízká nebo je ucpaný filtr. V klíči nebo koaxiální spojce je vnitřní netěsnost. V čerpadle je vnitřní netěsnost. | Utáhněte nebo vyměňte spojky. Vyměňte hadice. Informace o požadavcích viz návod k použití čerpadla. Opravte nebo vyměňte FRL. Informace viz návod k použití čerpadla. Naplňte nádržku oleje nebo vyčistěte filtr. Informace viz návod k použití čerpadla. Vyměňte těsnění. Informace o řešení problémů viz návod k použití čerpadla.
Klíč je zablokován na aplikaci. | Záběr reakční západky se shodoval s dosažením cílového krouticího momentu. Reakční bod není pevný. | Zvyšte tlak na cílový krouticí moment a tlak udržujte. Stiskněte a držte páky reakční západky a uvolněte tlak. Změňte na pevný reakční bod.
Rohatka nebo západka pohonu neprovádí po sobě jdoucí údery. | Rohatka, západka pohonu nebo pružiny západky pohonu jsou poškozené. Porucha pružiny hnacího čepu. Porucha hnacího čepu. | Vyměňte poškozené součásti. Vyměňte pružinu. Vyměňte hnací čep.
Rohatka skáče v průběhu následujícího úderu. | Rohatka, západka pohonu nebo pružiny západky pohonu jsou poškozené. | Vyměňte poškozené součásti.
Tlakoměr neukazuje žádné hodnoty, ale klíč pracuje. | Tlakoměr je vadný. | Vyměňte tlakoměr.
Obtížné připojení hadice ke klíči nebo čerpadlu. | V hadici zůstal zachován tlak. Spojka je poškozená. | Odvzdušněte tlak v hadici. Vyměňte spojku.
Z krytu uniká olej. | Těsnění tyče je poškozené. Vnitřní těsnění pístu je poškozené. | Vyměňte těsnění tyče. Vyměňte těsnění pístu.
Otočná nebo koaxiální spojka je horká. | Těsnění jsou opotřebená nebo popraskaná. | Vyměňte těsnění.
Po odpojení spojky uniká olej. | Spojka vázne, možná kontaminace. Spojka je poškozená. | Spojte a rozpojte. Vyčistěte spojky a vyhledejte nečistoty. Vyměňte spojku.

Relevantní informace

- Připojení systému -- šroubovací spojka

## Platí pro: