# Definindo o Torque-Alvo

Uma vez instalada e conectada a bomba, você deve definir a saída do torque-alvo. Para definir a saída do torque, você deve ajustar o valor da saída de pressão na bomba.

1. Veja a folha de dados de calibração ou a tabela de conversão torque/pressão da ferramenta para determinar a pressão que fornecerá o torque correto.

2. Solte a contraporca na válvula reguladora de pressão, depois solte o parafuso borboleta até que ele gire livremente. Não remova o parafuso borboleta.

3. Conecte a bomba à fonte de alimentação adequada.

4. Com a chave livre para ser movida, ou seja, não aplicada a um fixador, dê partida à bomba pressionando e liberando uma vez o botão Avançar [1] no controle remoto pendente.

5. Pressione e mantenha pressionado o botão Avançar [1].

   O pistão da chave avança até o curso total e a pressão aumenta.

6. Monitore a pressão exibida no manômetro. Mantenha pressionado o botão Avançar [1] e aperte ou desaperte o parafuso borboleta até que o manômetro atinja o valor-alvo.

7. Libere o botão Avançar [1].

   O pistão da chave recua.

8. Pressione e mantenha pressionado novamente o botão Avançar [1]. Confirme se você obteve o valor-alvo, depois libere o botão Avançar [1].

9. Mantenha o parafuso borboleta na posição e bloqueie a válvula com a contraporca.

10. Após bloquear a válvula, pressione e mantenha pressionado mais uma vez o botão Avançar [1] e confirme se você ainda consegue atingir o valor-alvo. Ajuste, se necessário.

    O sistema agora está pronto para ser utilizado.

A | Reaperte a contraporca. | B | Empunhadura “T”

1 | Botão Avançar | 0 | Botão Parar

## Aplica-se a: