# Realizar prueba del ensamblaje

1. Acople el cabezal motorizado a la articulación de trinquete. Consulte el apartado Instalar la articulación de trinquete TL o Instalar la articulación de trinquete RL, respectivamente.

2. Haga rotar la rueda dentada y asegúrese de que el trinquete de accionamiento y los trinquetes de reacción se mueven de la forma prevista.

3. Conecte la llave a una bomba y manguera.

4. Haga que la llave avance y se retraiga; asegúrese de que la rueda dentada hexagonal indexa hacia delante con cada ciclo.

5. Como prueba final, calibre la llave para garantizar de que la salida de par es la prevista.

Información relevante

- Instalar la articulación de trinquete RL
- Instalar la articulación de trinquete TL

## Aplicable a: