# Odpojení hadice od klíče

Koaxiální spojka je vybavena bezpečnostním prvkem, který zabraňuje náhodnému odpojení při používání. Před použitím zařízení se naučte, jak odpojit hadici.

1. Podepřete otočný rozdělovač na opačné straně, než je spojka.

2. Zatlačte hadici směrem ke klíči (obrázek 1), dokud se nezavře mezera mezi vroubkovanou objímkou a vsuvkou, jak je zobrazeno na (obrázek 2).

3. Udržujte výše uvedenou polohu a zatáhněte vroubkovanou objímku od klíče (obrázek 3).

4. Zatáhněte za hadici směrem od klíče a spoj se automaticky rozpojí (obrázek 4).

Když spoje nejsou přitlačeny k sobě a drží, nemůže se vroubkovaná objímka pohybovat, a proto nelze spojku rozpojit. Tato vlastnost je bezpečnostní prvek, který brání neúmyslnému rozpojení.

## Platí pro: