# Montaggio della testa di potenza

1. Lubrificare la guarnizione a labbro con Aqua-Sil e inserirla nella sede [1].

2. Lubrificare l'o-ring e la guarnizione a labbro con Aqua-Sil e installarli sul pistone [2].

3. Lubrificare l'o-ring con Aqua-Sil e installarlo sul coperchio terminale [3].

4. Applicare un velo di olio idraulico sul foro dell'alloggiamento.

5. Inserire il pistone nell'alloggiamento e spingerlo fino al fondo del foro dell'alloggiamento.

6. Applicare Loctite 277 alle filettature dell'estremità dello stelo del pistone e avvitarlo nello stelo.

7. Bloccare l'estremità dello stelo con una morsa e serrare lo stelo con una bussola e barra di estensione.

   Modello | Coppia di installazione (Nm) | Dimensione della bussola
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 in
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 in.
   TFX18 | 90 | 1-1/8 in.
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Inserire la calotta nell'alloggiamento.

9. Applicare Loctite 243 alle viti del coperchio terminale: avvitarle nell'alloggiamento e serrarle alla coppia di montaggio corretta.

   Modello | Chiave esagonale (mm) | Coppia (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Installare il collettore girevole. Vedere la sezione Montaggio del collettore girevole.

11. Sgrassare le filettature del perno fisso e applicare Loctite 243 alla filettatura femmina. Avvitare le due parti del perno fisso ed eseguire il serraggio alla coppia di montaggio corretta.

    Modello | Chiave esagonale (mm) | Coppia (mm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Lubrificazione e installazione delle guarnizioni, fasi 1-3
Installazione dello stelo del pistone, fasi 4-7
Installazione del perno fisso, fase 11
Informazioni pertinenti

- Montaggio del collettore girevole

## Applicabile a: