# 풀기

패스너가 심하게 부식되었거나 사용 중 높은 온도에 영향을 받은 경우 고정된 패스너를 움직이는 풀기 토크는 조임 토크의 두 배 이상이 될 수 있습니다. 조임 시보다 풀기 시 더 큰 공구를 사용하십시오. 느슨해지기 쉽도록 와이어 브러시로 모든 표면의 녹을 제거하고 너트, 볼트 및 베어링 표면에 릴리즈 오일을 바릅니다. 패스너를 풀기 전에 오일에 충분히 담가 오일이 침투할 때까지 기다려주세요.

패스너를 풀 때 고정된 패스너가 갑자기 움직이는 시점에 에너지가 갑자기 방출될 수 있습니다. 이로 인해 공구에 예상치 못한 충격이 가해질 수 있습니다. 드라이브 구성 요소를 보호하려면 풀기 작업 중 최대 압력의 90%를 초과하지 마세요. 90% 압력으로도 패스너가 풀리지 않을 경우 가능하면 더 큰 공구를 사용해 주세요.

패스너 풀기 작업을 원활하게 하고자 망치로 렌치 또는 소켓을 치면 안 됩니다.

1. 압력 목표 값을 620 bar(9,000 psi)로 설정합니다.

2. 풀기 작업을 수행할 패스너에 공구를 놓습니다. 리액션 암이 적절한 리액션(반응) 지점에 닿을 때까지 공구를 리액션(반응) 표면 쪽으로 밀어주세요.

   - 반응력 구조는 유압 공구의 반응력을 견딜 수 있을 만큼 견고해야 합니다.

   - 리액션 암이 미끄러질 수 있는 점점 가늘어지는 표면은 피해야 합니다. 역하중 및 공구 불안정성이 발생할 가능성이 있기 때문입니다.

   - 반응 구조를 만들기 위해 느슨한 스페이서를 사용하지 마십시오. 표준 반응암이 적합하지 않은 경우 Atlas Copco에 문의하십시오.

3. 펌프의 진행 버튼[1]을 눌렀다 놓아 펌프를 작동하십시오.

4. 보조 손잡이로 공구를 지탱하고 다음 사항을 꼭 확인해 주세요.

   - 래칫 링크는 풀리는 패스너와 완전히 맞물립니다.

   - 리액션 암이 리액션(반응) 구조에 단단히 맞닿습니다.

   - 호스 및 커플링에는 주변 구조물이 없으며 자유롭게 이동할 수 있습니다.

   공구가 수축될 때는 사용자가 공구의 무게를 반드시 지탱해야 한다는 것에 유의하십시오. 특히 공구를 반전된 방향으로 사용하는 작업에서는 더욱 그렇습니다. 지원되지 않는 공구는 작업 중 떨어질 수 있으므로 매우 위험합니다.

5. 드라이브가 회전하도록 진행 버튼[1]을 길게 눌러주세요.

   패스너가 풀어지는 임계값인 풀기 토크에 도달할 때까지 압력이 증가하며, 드라이브가 회전하고 패스너가 느슨해지면 압력이 떨어집니다.

   피스톤이 스트로크의 끝에 도달하면 다음과 같은 상황이 발생합니다.

   - 리액션 폴(pawl)이 반응하면 딸깍 소리가 납니다.

   - 래칫 링크가 회전을 멈춥니다.

   - 압력이 설정된 목표 값까지 상승합니다.

     이는 볼트가 올바르게 풀렸다는 뜻이 아니라 공구가 최대 스트로크에 있다는 의미일 뿐입니다.

6. 공구가 최대 스트로크에 도달하면 공구를 지탱하고 리모컨 펜던트의 진행 버튼[1]을 놓아주세요. 공구가 자동으로 수축됩니다. 공구가 완전히 수축되면 드라이브 폴(pawl)에서 딸깍 소리가 납니다.

7. 이제 공구가 다시 진행할 준비가 되었습니다. 패스너가 완전히 풀릴 때까지 4~6단계를 반복합니다.

8. 리모컨 펜던트의 정지 버튼[0]을 눌렀다 놓아 펌프를 정지합니다.

풀기

## 적용 대상: