# Testování sestavy

1. Upevněte hnací hlavici k rohatkovému spojovacímu členu. Viz oddíl Instalace rohatkového spojovacího členu TL nebo popřípadě Instalace rohatkového spojovacího členu RL.

2. Otáčejte rohatkou a ujistěte se, že hnací západka a reakční západky se pohybují podle očekávání.

3. Připojte klíč k čerpadlu a hadici.

4. Vysuňte a zasuňte klíč; ujistěte se, že výstupní šestihran se při každém cyklu otočí dopředu.

5. Jako závěrečný test proveďte kalibraci klíče, abyste se ujistili, že výstupní krouticí moment odpovídá očekávání.

Relevantní informace

- Instalace rohatkového spojovacího členu RL
- Instalace rohatkového spojovacího členu TL

## Platí pro: