# Rozwiązywanie problemów

Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Wymagane działanie
--- | --- | ---
Klucz nie wysuwa się. | Złącza nie są całkowicie połączone lub są uszkodzone. Uszkodzone są uszczelki tłoka klucza lub uszczelki kolektora obrotowego. Cewka pompy jest uszkodzona. | Dokręcić lub wymienić złącza. Wymienić uszczelki. Wymienić cewkę pompy. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
Klucz nie chowa się. | Patrz wyżej. Uszkodzenie sworznia trzpienia. Uszkodzenie sprężyny zapadki. Awaria grzechotki lub zapadki trzpienia. | Patrz wyżej. Wymienić sworzeń trzpienia. Wymienić sprężynę zapadki. Wymienić uszkodzone części.
Klucz nie wysuwa się, ale manometr pokazuje ciśnienie. | Złącza nie są całkowicie połączone lub są uszkodzone. Cewka pompy jest uszkodzona. | Dokręcić lub wymienić złącza. Wymienić cewkę pompy. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
Klucz działa w odwrotnym kierunku (tylko złącza śrubowe). | Złącza są odwrócone na kluczu, pompie lub wężu. W układzie zastosowano parzystą liczbę węży, odwracając kierunek przepływu oleju. | Skorygować orientację złączy. Zapozna się z rozdziałem Podłączanie systemu — złącza śrubowe. Zmienić liczbę węży w układzie na nieparzystą, aby skorygować kierunek przepływu oleju.
Ciśnienie w kluczu nie będzie się zwiększać. | Uszkodzone są uszczelki tłoka klucza lub uszczelki kolektora obrotowego. Regulator ciśnienia pompy jest uszkodzony. Napięcie pompy jest zbyt niskie z powodu stosowania przedłużaczy. Ciśnienie powietrza w pompie lub przepływ powietrza są zbyt niskie. W smarownicy regulatora filtra (FRL) występuje ograniczenie spowodowane nadmierną wilgocią lub zanieczyszczeniami w doprowadzanym powietrzu. Poziom oleju w pompie jest niski lub filtr jest zatkany. | Wymienić uszczelki. Wymienić zawór regulatora. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Użyć krótszego przedłużacza lub dłuższego odcinka przewodu. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących pompy można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Naprawić lub wymienić FRL. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Napełnić zbiornik oleju lub wyczyścić filtr. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.
Klucz wolno działa. | Złącza nie są całkowicie połączone lub są uszkodzone. W wężu hydraulicznym lub pneumatycznym (pompa powietrza) występuje ograniczenie. Napięcie pompy, ciśnienie powietrza lub przepływ powietrza są zbyt niskie. W smarownicy regulatora filtra (FRL) występuje ograniczenie spowodowane nadmierną wilgocią lub zanieczyszczeniami w doprowadzanym powietrzu. Poziom oleju w pompie jest niski lub filtr jest zatkany. Występuje nieszczelność wewnętrzna w kluczu lub złączu współosiowym. Występuje nieszczelność wewnętrzna w pompie. | Dokręcić lub wymienić złącza. Wymienić wąż. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących pompy można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Naprawić lub wymienić FRL. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Napełnić zbiornik oleju lub wyczyścić filtr. Więcej informacji o pompie można znaleźć w instrukcji obsługi produktu. Wymienić uszczelki. Więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi pompy.
Narzędzie jest zablokowane w danym zastosowaniu. | Włączenie zapadki reakcyjnej zbiegło się z osiągnięciem docelowego momentu obrotowego. Punkt reakcyjny nie jest sztywny. | Przywrócić ciśnienie do docelowego momentu obrotowego i utrzymać ciśnienie. Wcisnąć i przytrzymać dźwignie zapadki reakcyjnej i zwolnić ciśnienie. Zmienić na sztywny punkt reakcyjny.
Grzechotka nie wykonuje kolejnych skoków. | Grzechotka, zapadka trzpienia lub sprężyny zapadki trzpienia są uszkodzone. Uszkodzenie sprężyny sworznia trzpienia. Uszkodzenie sworznia trzpienia. | Wymienić uszkodzone części. Wymienić sprężynę. Wymienić sworzeń trzpienia.
Grzechotka przeskakuje podczas skoku wysuwania. | Grzechotka, zapadka trzpienia lub sprężyny zapadki trzpienia są uszkodzone. | Wymienić uszkodzone części.
Brak odczytu na manometrze, ale klucz działa. | Manometr jest uszkodzony. | Wymienić manometr.
Trudności z podłączeniem węża do klucza lub pompy. | Ciśnienie pozostało w wężu. Złącze jest uszkodzone. | Odpowietrzyć ciśnienie w wężu. Wymienić złącze.
Olej wycieka z osłony. | Uszczelka drążka jest uszkodzona. Uszczelka wewnętrznego tłoka jest uszkodzona. | Wymienić uszczelkę drążka. Wymienić uszczelki tłoka.
Złącze obrotowe lub współosiowe jest gorące. | Uszczelki są zużyte lub uszkodzone. | Wymienić uszczelki.
Ze złącza po rozłączeniu wycieka olej. | Przyklejone złącze, możliwe zanieczyszczenie. Złącze jest uszkodzone. | Ponownie połączyć i odłączyć. Oczyścić złącza i poszukać zanieczyszczeń. Wymienić złącze.

Ważne informacje

- Podłączanie systemu — złącze śrubowe

## Dotyczy: