# Istruzioni di revisione

1. Collegare la chiave a una pompa.

2. Eseguire il test della pressione per verificare che tutti i meccanismi funzionino come previsto.

3. Esaminare eventuali malfunzionamenti o perdite idrauliche.

4. Depressurizzare il sistema e scollegare tutti i raccordi.

5. Smontare la chiave. Vedere la sezione Istruzioni per lo smontaggio e il montaggio.

6. Sostituire tutte le guarnizioni e molle.

7. Sostituire il perno guida.

8. Sostituire tutti gli altri componenti che presentano segni di danneggiamento o usura.

9. Rilubrificare e rimontare la chiave. Vedere la sezione Istruzioni per lo smontaggio e il montaggio.

10. Eseguire il test della pressione per verificare che tutti i meccanismi funzionino come previsto.

11. Calibrare la chiave e verificare che la coppia erogata sia quella prevista.

## Applicabile a: