# Sprawdzanie kierunku obrotu trzpienia

Przed użyciem klucza należy upewnić się, że kierunek obrotu jest prawidłowy. Kierunek jest wskazywany przez strzałkę na górze narzędzia.

Ramię reakcyjne będzie się obracać w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu trzpienia, aż zetknie się z odpowiednim punktem reakcyjnym.

1 | Luzowanie: w lewo Dokręcanie: w prawo
2 | Ramię reakcyjne
3 | Strzałka kierunku obrotów

W przypadku konieczności odwrócenia kierunku obrotów odwrócić klucz i zamontować go w miejscu zastosowania.

## Dotyczy: