# Llenar con aceite

1. Conecte la llave a una bomba con una manguera.

2. Pulse y suelte el botón Avanzar [1] para poner en marcha la bomba.

   El lado de retracción del cilindro hidráulico se llena automáticamente y empuja el pistón hasta la posición de inicio. El aire del lado de avance del pistón se forzará dentro de la manguera.

3. Pulse el botón Parada [0] para detener la bomba. A continuación, pulse el botón en la válvula de control de sentido para despresurizar la línea de retracción.

4. Desconecte la manguera y purgue el aire de la manguera siguiendo el siguiente método:

   - Para mangueras coaxiales: Con la llave desconectada, ponga en marcha la bomba y vuelva a detenerla tras 10 segundos. Esto causará que el aceite circule entre las líneas de avance y retracción y purgará el aire fuera de la manguera.

   - Para mangueras roscadas: atornille los extremos sueltos de las mangueras juntos para formar un bucle. Ponga en marcha la bomba y vuelva a detenerla tras 10 segundos. Esto causará que el aceite circule entre las líneas de avance y retracción y purgará el aire fuera de la manguera.

5. Reconectar la manguera a la llave.

6. Avance y retraiga el pistón 10 veces.

7. Detenga la bomba.

8. Desconecte la manguera y repita el procedimiento de purga de aire.

## Aplicable a: