# Kontrollera rotationsriktningen

Innan du använder skruvdragaren ska du kontrollera att rotationsriktningen stämmer. Riktningen visas med pilen överst på verktyget.

Mothållsarmen roterar i motsatt riktning mot tappen tills den går emot en lämplig reaktionspunkt.

1 | Lossa: moturs Dra åt: medurs
2 | Mothållsarm
3 | Riktningspil

Om rotationsriktningen behöver reverseras ska skruvdragaren vändas och installeras på tillämpningen.

## Gäller för: