# Anschluss des Schlauchs an die Pumpe

1. Halten Sie den Pumpenrahmen (1), um Bewegungen der Pumpe während des Anschlusses zu vermeiden. Richten Sie den Schlauchnippel (2) an der Pumpenkupplung aus.

2. Drücken Sie den Schlauchnippel und die Pumpenkupplung kräftig zusammen (2). Wenn die Verbindung hergestellt wurde, ist ein Klickgeräusch zu hören.

   Der Rändelbund an der Pumpenkupplung muss beim Anschluss nicht zurückgezogen werden.

3. Ziehen Sie am Schlauch (3), um sicherzustellen, dass die Verbindung korrekt hergestellt wurde.

## Gilt für: