# Naplnění oleje

1. Připojte klíč k čerpadlu pomocí hadice.

2. Stiskněte a uvolněte tlačítku Advance [1] pro spuštění čerpadla.

   Zasunovací strana hydraulického válce se automaticky naplní a zatlačí píst do výchozí polohy. Vzduch z vysunovací strany pístu bude vháněn do hadice.

3. Stiskněte tlačítko Stop [0] pro zastavení čerpadla. Potom stiskněte tlačítko na směrovém regulačním ventilu, abyste snížili tlak v potrubí zasunovací strany.

4. Odpojte hadici a vyprázdněte z ní vzduch tímto způsobem:

   - Pro koaxiální hadice: S odpojeným klíčem spusťte čerpadlo a po 10 sekundách jej opět zastavte. Tím dojde k cirkulaci oleje mezi vedeními zasunovací a vysunovací strany a k vypuštění vzduchu z hadice.

   - U šroubovacích spojek hadic: sešroubujte volné konce hadic a vytvořte smyčku. Spusťte čerpadlo a po 10 sekundách jej opět zastavte. Tím dojde k cirkulaci oleje mezi vedeními zasunovací a vysunovací strany a k vypuštění vzduchu z hadice.

5. Znovu připojte hadici ke klíči.

6. Desetkrát vysuňte a zasuňte píst.

7. Zastavte čerpadlo.

8. Odpojte hadici a opakujte postup proplachování vzduchem.

## Platí pro: