# Utiliser la clé à cassette à cliquet

Conditions préalables

- Portez un équipement de protection individuelle : Le port d'un équipement de sécurité correct et approprié est obligatoire.

- Effectuez toujours une évaluation des risques liée à la tâche avant d'utiliser l'outil.

- Contrôlez fréquemment l’état visuel de l’outil, du groupe d’alimentation, des flexibles, des raccords, des câbles électriques et des accessoires. Suivez toujours les instructions pour l’entretien de l'outil et de la pompe.

- Sélectionnez la taille appropriée de la cassette à cliquet à faible dégagement et insérez-la dans l'outil. Le fonctionnement de l'outil, le serrage et le desserrage du boulon, est déterminé par la position de l'outil par rapport à l'écrou / au boulon.

- Raccordement des flexibles : Veillez à ce que tous les raccords de flexible soient bien fixés et correctement effectués. Veillez à ce que les flexibles soient exempts de défauts.

Démarrage

1. Faire fonctionner l'outil : Placez l'outil sur une surface plane, mettez la pompe en marche. Appuyez sur le bouton Avance [1] de la télécommande de la pompe et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'outil émette un clic. Relâchez le bouton, attendez que l'outil émette un clic. Répétez.

2. Régler la pression : Maintenez enfoncé le bouton Avance [1] et tournez lentement le régulateur de pression dans le sens horaire pour atteindre la pression correcte.

3. Placez l'outil sur l'écrou à serrer ou à desserrer.

   La course d'entraînement de l'unité motrice fera toujours tourner le cliquet hexagonal (et donc l'écrou) vers le carénage à l'avant de l'outil, c'est-à-dire en s'éloignant du point de réaction. Les cassettes à cliquet à faible dégagement sont fournies avec un long bloc de réaction. Ce bloc de réaction est conçu pour réagir à un écrou adjacent.

La cassette à cliquet a été conçue de manière à ce que le bloc de réaction réagisse à un écrou adjacent ou tout autre point de réaction sécurisé approprié. Si un tel point de réaction n'est pas disponible, des accessoires de réaction standard sont disponibles, ou si nécessaire, des bras de réaction spéciaux peuvent être fournis.

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Gardez les mains éloignées des zones pendant le fonctionnement ! L'outil pourrait coincer les doigts ou d'autres parties du corps si elles ne sont pas tenues à l'écart. Les pièces mobiles peuvent broyer et couper.

Veillez à ce que l'écrou corresponde à la taille de l'outil.

Veillez toujours à utiliser un point de réaction stable pendant l'utilisation.

Point de réaction stable
Risque d'écart
AVIS

Si un écart apparaît en cours d'utilisation, arrêter l'opération.

Si un écart apparaît, cela signifie que l'unité motrice n'a pas été fixée correctement à la cassette à cliquet. Cela pourrait endommager l'outil.

- Insérer la goupille de retenue.

Ne jamais tordre ou plier les flexibles de manière excessive :

Ne jamais frapper la clé pour faciliter le déblocage :

## S’applique à :