# Montaggio del collettore girevole

La chiave Torcflex può disporre di 2 tipi di collettore girevole. Seguire le istruzioni riportate di seguito per sostituire o cambiare il collettore, se necessario.

Utilizzare Loctite 243 come frenafiletti per evitare l'allentamento dei gruppi.

Modello | Chiave esagonale (mm) | Coppia (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04-TFX30 | 5 | 18

## Installazione di un collettore girevole coassiale

## Installazione di un collettore girevole a due linee

## Applicabile a: