# ATEX

W strefach zagrożonych wybuchem należy stosować wyłącznie narzędzia i urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty i oznaczone symbolem ATEX.

Przed rozpoczęciem użytkowania operator musi przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje obsługi!

Te (dodatkowe) informacje i wskazówki muszą być stosowane w połączeniu ze standardowymi instrukcjami produktu i bezpieczeństwa dołączonymi do wszystkich hydraulicznych kluczy dynamometrycznych Torcflex.

Praca w strefie ATEX: Podczas pracy w środowisku zagrożonym wybuchem należy zachować dodatkową ostrożność i uwagę. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób dokręcania i zastosowanie gamy narzędzi Torcflex, i użytkownik musi przeprowadzić ocenę ryzyka przed użyciem hydraulicznego klucza dynamometrycznego Torcflex w środowisku zagrożonym wybuchem (strefa ATEX).

Operatorzy są odpowiedzialni za konserwację narzędzia w celu zapewnienia jego bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX. Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących konserwacji zwiększy prawdopodobieństwo wystąpienia awarii mechanicznej, a tym samym prawdopodobieństwo wytworzenia się iskry mechanicznej.

Jeśli klucz wykazuje jakiekolwiek oznaki nieprawidłowego działania, usuń go ze strefy ATEX przed zbadaniem przyczyny. NIE wolno próbować naprawiać klucza w strefie ATEX.

Jeśli klucz zostanie upuszczony, usuń go ze strefy ATEX przed poszukiwaniem uszkodzeń. Przed ponownym użyciem wykonaj próbę ciśnieniową i test funkcjonalny.

## Kontrola klucza Torcflex

Należy sprawdzić ogólny stan klucza Torcflex przed użyciem tego narzędzia w strefie ATEX. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy trzpienia, tj. trzpień kwadratowy lub sześciokątny, grzechotkę oraz zapadki trzpienia. Wszystkie części, które są w złym stanie lub były w znacznym stopniu eksploatowane, muszą zostać wymienione. Podczas ponownego montażu należy upewnić się, że części są prawidłowo nasmarowane zgodnie z instrukcją konserwacji.

## Uwagi dotyczące systemu i eksploatacji

- Klucze dynamometryczne Torcflex należy stosować w strefach zagrożonych wybuchem ATEX tylko wtedy, gdy są połączone z/do innych zgłoszonych do ATEX lub certyfikowanych komponentów, np. węży i pompy hydraulicznej.

- Potwierdzić ciągłość elektryczną przez system klucza dynamometrycznego. Aby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, należy odpowiednio uziemić / uziemić elektrycznie system/pompę.

- Należy zachować dodatkową ostrożność przy wyborze punktów reakcji oraz przy umieszczaniu i podtrzymywaniu hydraulicznego klucza dynamometrycznego.

- Upewnić się, że używane akcesoria i nasadki są w dobrym stanie technicznym i nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

## Dotyczy: