# Allmänna installationskrav

Skruvdragare i serien Torcflex ska anslutas till hydraulaggregat med en hydraulslang. För maximal effektivitet och noggrannhet ska momentpumpar och slangar från Atlas Copco användas. Om pumpar och slangar från Atlas Copco inte används ska du kontrollera följande innan du ansluter Torcflex-skruvdragare:

- Systemkrav:

  - Alla systemkomponenter måste ha ett dynamiskt märktryck på 700 bar (10 000 psi).

- Pumpkrav:

  - Maximalt frammatningstryck: 700 bar (10 000 psi).

  - Maximalt tillbakadragningstryck: 120 bar (1 740 psi).

  - Fjärrmanövrerad riktningsreglerventil för reglering av den dubbelverkande cylindern. Trycket måste avlastas vid växling mellan frammatning och tillbakadragning.

  - Av säkerhetsskäl måste fjärrkontrollen vara konfigurerad att dra tillbaka verktyget automatiskt om knappen släpps.

  - Justerbar övertrycksventil.

  - Kalibrerad manometer (noggrannhet i klass 1).

  - För system med skruvkoppling måste du kontrollera att frammatningens koppling är utvändig och att indragningens koppling är invändig. Mer information hittar du i avsnittet Ansluta systemet – Skruvkopplingar.

  - Torcflex skruvdragare med skruvkopplingar använder CEJN 232 -kopplingar med ¼ NPT-gängor. Kontrollera kompatibiliteten innan du använder kopplingar från andra fabrikat. Mer information hittar du i avsnittet Ansluta systemet – Skruvkopplingar.

- Krav på hydraulslangar:

  - Frammatningsledning − invändig till invändig koppling.

  - Indragningsledning – utvändig till utvändig nippel.

Innan du ansluter systemet ska du göra följande:

- På elektriska pumpar ska du kontrollera att strömförsörjningen är lämplig för pumpen och använda så korta förlängningssladdar som möjligt.

- På pneumatiska pumpar ska du kontrollera att tilluften är lämplig för pumpen och använda så korta luftledningar som möjligt.

- Titta efter tecken på skador på strömförsörjningskablar och fjärrkontrollkablar innan du ansluter kablarna till strömförsörjningen.

- Titta efter tecken på skador på hydraulslangarna och kopplingarna innan du ansluter slangarna till systemet.

- Kontrollera oljenivån och fyll på om så behövs.

- Kontrollera att tryckmätaren är kalibrerad.

- Kontrollera att slaghylsorna har rätt dimension för uppgiften.

- Kontrollera att slaghylsorna inte är skadade.

- Välj en skruvdragare baserat på målmomentet för uppgiften.

  För att förlänga skruvdragarens brukningstid ska den inte pressas över 80 % kapacitet under långa perioder. Precis som för alla maskiner kommer oavbruten drift på maxkapacitet att förkorta deras livslängd. De kommer också att behöva underhåll och byte av utslitna detaljer oftare.

- För uppgifter där den bakre muttern kan vridas ska du kontrollera att en lämplig extra skruvdragare finns till hands.

Relevant information

- Ansluta systemet – Skruvkopplingar

## Gäller för: