# 拧紧

1. 将工具放在要拧紧的紧固件上。将工具推向反作用力表面，直到反作用力臂与适当的反作用力点接触。

   - 反作用力结构必须足够坚固，以适应液压工具的反作用力。

   - 避免锥形表面，因为反作用力臂可能滑动，从而导致不利的负载和工具不稳定。

   - 请勿使用松动的垫片来形成反作用力结构。如果标准反作用力臂不合适，请联系 Atlas Copco 进行咨询。

2. 按下再松开手持式遥控操控器上的前进按钮 (1) 以启动泵。

3. 用支撑手柄支撑工具，并确保以下各项：

   - 棘轮连杆与被拧紧的紧固件完全啮合。

   - 反作用力臂牢牢地靠在反作用力结构上。

   - 软管和联轴器可以自由移动，不受周围结构影响。

   请注意，当工具缩回时，必须支撑工具的重量；尤其是在倒置应用上。如果工具不受支持，它可能会从应用中掉落。

4. 按住前进按钮 [1]，使驱动头旋转。

   当活塞到达行程终点时，会发生以下情况：

   - 反作用力棘爪发出咔哒声。

   - 棘轮连杆停止转动。

   - 压力升至设定压力值。

     这并不意味着螺栓是被正确拧紧的，它只表明工具处于全行程。

5. 当工具达到全行程时，支持工具并释放手持式遥控操控器上的前进按钮 [1]。工具自动缩回。当工具完全缩回时，驱动棘爪发出咔哒声。

6. 工具现在可以再次前进了。重复步骤 3–5，直至压力直接升高到目标值，且没有观察到紧固件移动。扳手已停止，紧固件已正确拧紧。

7. 一旦工具停止，再按一次前进按钮 [1]，以确保紧固件不移动。如果否，则拧紧过程完成。

8. 有时，工具会在应用中自锁。若要拆除工具，请执行以下操作：

   1. 按住前进按钮 [1]。

   2. 一旦压力达到目标值，用手推动棘爪杆，使棘爪与棘轮脱开。

   3. 在释放手持式遥控操控器上的前进按钮之前，将工具支撑起来。

   4. 从应用中拆下工具。

   用手移动棘爪杆。不要使用工具来移动棘爪杆。

9. 按下手持式遥控操控器上的停止按钮 [0] 以停止泵。

拧紧
如果工具锁定在设备上，用手推动棘爪杆。

## 适用于：