# Trennen des Schlauchs von der Pumpe

Die Co-Axial-Kupplung verfügt über eine Sicherheitseinrichtung, um ein versehentliches Trennen während der Verwendung zu vermeiden. Machen Sie sich vor der Verwendung des Geräts mit dem Verfahren zum Trennen des Schlauchs vertraut.

1. Halten Sie den Pumpenrahmen, um Bewegungen der Pumpe während des Trennens zu vermeiden.

2. Drücken Sie den Schlauchnippel in Richtung der Pumpe (Abbildung 1), bis sich der Spalt zwischen dem Rändelbund und dem Nippel schließt (Abbildung 2).

3. Während Sie die oben beschriebene Position halten, schieben Sie den Rändelbund in Richtung der Pumpe (Abbildung 3).

4. Ziehen Sie den Schlauch von der Pumpe weg, sodass die Verbindung sich automatisch öffnet (Abbildung 4).

Werden die Verbindungen nicht zusammengedrückt und in dieser Position gehalten, kann sich der Rändelbund nicht bewegen und die Kupplungen können nicht getrennt werden. Dies ist eine Sicherheitseinrichtung, um ein versehentliches Trennen zu vermeiden.

## Gilt für: