# Installazione della maniglia di supporto

Prima di installare l'impugnatura sulla chiave, verificare che il bullone sia della misura corretta. Sono disponibili due misure di viti per le maniglie di supporto: selezionare la misura corretta dall'elenco.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

La chiave supporta l'installazione della maniglia di supporto in tre diverse posizioni.

Posizioni laterali, destra o sinistra:

Posizione anteriore:

Posizione laterale della testa di potenza sinistra o destra:

## Preparazione della maniglia per l'installazione

1. Inserire il bullone attraverso l'impugnatura.

2. Avvitare il bullone in posizione con la vite a testa zigrinata.

3. Verificare che il bullone presenti una flessione assiale, in modo da consentire l'installazione.

## Installazione dell'impugnatura sulla chiave

1. Inserire i perni della base dell'impugnatura nei fori della chiave.

2. Mantenere l'impugnatura in posizione e avvitare il bullone nella chiave con la vite a testa zigrinata fino al serraggio completo.

## Regolazione della posizione dell'impugnatura

Per regolare la posizione della maniglia, non occorre allentare il bullone.

È possibile ruotare la maniglia di supporto in 12 posizioni con incrementi di 30 gradi:

1. Tirare e mantenere fermo il perno ad anello.

2. Ruotare la maniglia nella posizione desiderata e rilasciare il perno ad anello per bloccarla.

## Applicabile a: