# Nastavení cílového krouticího momentu

Po nastavení klíče a jeho připojení k čerpadlu musíte nastavit cílový krouticí moment. Když chcete nastavit výstupní krouticí moment, musíte nastavit hodnotu výstupního tlaku na čerpadle.

1. Podívejte se do kalibračního datového listu nebo na převodní tabulku krouticího momentu/tlaku pro dané nářadí a určete tlak, který zajistí správný krouticí moment.

2. Povolte pojistnou matici na tlakovém regulačním ventilu a potom povolte křídlový šroub, dokud se nebude volně otáčet. Nevyjímejte křídlový šroub.

3. Připojte čerpadlo k vhodnému zdroji napájení.

4. Když je klíč volně v pohybu, tj. není nasazen na upevňovací prvek, spusťte čerpadlo stisknutím a uvolněním tlačítka Advance [1] na dálkovém ovladači.

5. Stiskněte a držte tlačítko Advance [1].

   Píst klíče se posune do plného zdvihu a tlak se zvýší.

6. Sledujte tlak zobrazený na tlakoměru. Pokračujte v držení tlačítka Advance [1] a utahujte nebo povolujte křídlový šroub, dokud tlakoměr nedosáhne cílovou hodnotu.

7. Uvolněte tlačítko Advance [1].

   Píst klíče se zasune.

8. Stiskněte znovu a držte tlačítko Advance [1]. Ujistěte se, že jste dosáhli cílovou hodnotu, a potom uvolněte tlačítko Advance [1].

9. Držte křídlový šroub na místě a zajistěte ventil pojistnou maticí.

10. Po zablokování ventilu ještě jednou stiskněte a podržte tlačítko Advance [1] a ujistěte se, že stále existuje cílová hodnota. V případě potřeby proveďte seřízení.

    Systém je nyní připraven k použití.

A | Vroubkovaná pojistná matice | B | Rukojeť T

1 | Tlačítko Advance | 0 | Tlačítko Stop

## Platí pro: