# Lubrification

Pour maintenir les clés en bon état de fonctionnement, lubrifiez périodiquement les composants d'entraînement entre les intervalles d'entretien.

Démontage avant la lubrification :

1. Retirez les vis de la plaque latérale et la plaque latérale [1].

2. Retirez l'unité d'entraînement [2].

Effectuez les actions suivantes pendant la lubrification :

1. Examinez l'axe d'entraînement et les ressorts pour détecter des signes d'usure ou de dégâts. Remplacez l'axe d'entraînement et les ressorts si nécessaire.

2. Examinez les bords des dents du rochet pour détecter des signes de dégâts. Remplacez le rochet si nécessaire.

3. Examinez les dents du cliquet d'entraînement pour détecter des signes de dégâts. Remplacez le cliquet d'entraînement si nécessaire.

4. Examinez les ressorts du cliquet d'entraînement pour détecter des signes de dégâts. Remplacez les ressorts si nécessaire.

5. Lubrifiez les zones recouvertes avec du Molykote 1000.

La procédure de montage est la même que pour le démontage, mais à l'envers.

## S’applique à :