# Retirer le flexible de la clé

Le raccord coaxial est doté d'un dispositif de sécurité pour éviter toute déconnexion accidentelle pendant l'utilisation. Apprenez à déconnecter le flexible avant d'utiliser l'appareil.

1. Maintenez le distributeur pivotant du côté opposé à l'accouplement.

2. Rapprochez le flexible dans la clé (illustration 1) jusqu'à ce que l'espace entre le collier moleté et le raccord se ferme, comme indiqué sur (illustration 2).

3. Tout en maintenant la position ci-dessus, tirez sur le collier moleté pour l'éloigner de la clé (illustration 3).

4. Tirez sur le flexible pour l'éloigner de la clé et le raccord se détache automatiquement (illustration 4).

Si les raccords ne sont pas rapprochés et maintenus, le collier moleté ne peut pas bouger et les raccords ne peuvent donc pas être déconnectés. Il s'agit d'un dispositif de sécurité destiné à empêcher toute déconnexion accidentelle.

## S’applique à :