# Ослабление

Если крепежный элемент сильно проржавел или подвергался воздействию высоких температур в процессе эксплуатации, момент ослабления может более чем в два раза выше момента затяжки. Для ослабления используйте инструмент большего размера, чем для затягивания. Чтобы облегчить ослабление, удалите всю поверхностную ржавчину с помощью проволочной щетки и нанесите проникающее масло на гайку, болт и опорную поверхность. Подождите, пока масло впитается и проникнет внутрь, прежде чем пытаться ослабить крепежный элемент.

При ослаблении крепежного элемент может произойти внезапный выброс энергии, когда элемент высвободится. Это может привести к неожиданной ударной нагрузке на инструмент. Для защиты компонентов привода не превышайте 90 % максимального давления во время ослабления. Если при давлении в 90% от максимального значение крепежный элемент не ослабляется, по возможности используйте инструмент большего размера.

Никогда не ударяйте по ключу или головке молотком, чтобы ускорить ослабление.

1. Задайте целевое значение давление в 620 бар (9 000 фунтов на кв. дюйм).

2. Поместите инструмент на крепежный элемент, который необходимо освободить. Нажимайте инструмент по направлению к реакционной поверхности до тех пор, пока реактивная штанга не коснется подходящей реакционной точки.

   - Реакционная структура должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать силу реакции гидравлического инструмента.

   - Избегайте наклонных поверхностей, так как реактивная штанга может скользить, вызывая неблагоприятную нагрузку и нестабильность инструмента.

   - Не используйте свободные прокладки для создания реакционной структуры. Если стандартная реактивная штанга не подходит, обратитесь за консультацией в Atlas Copco.

3. Нажмите и отпустите кнопку подачи [1], чтобы запустить насос.

4. Поддерживайте инструмент с помощью опорной рукоятки и убедитесь в следующем:

   - трещоточное звено полностью вошло в зацепление с ослабляемым креплением;

   - реактивная штанга плотно прилегает к реакционной конструкции;

   - шланг и муфты могут свободно перемещаться, не касаясь окружающих конструкций.

   Имейте в виду, что когда инструмент втягивается, вы должны поддерживать вес инструмента; особенно на инвертированных приложениях. Если инструмент не поддерживается, он может выпасть из приложения.

5. Нажмите и удерживайте кнопку подачи [1], чтобы стержень вращался.

   Давление будет нагнетаться, пока не будет достигнут крутящий момент ослабление; затем давление будет падать, по мере того, как стержень вращается, а крепление ослабляется.

   Когда поршень достигает конца хода, происходит следующее:

   - реактивная собачка издает щелчок;

   - трещоточное звено прекращает вращаться;

   - давление нарастает до заданного целевого значения.

     Это не означает, что болт полностью снят, это лишь указывает на то, что инструмент находится на полном ходу.

6. Когда инструмент достигнет полного хода, поддержите инструмент и отпустите кнопку подачи [1] на подвесном пульте дистанционного управления. Инструмент автоматически втягивается. Когда инструмент полностью втянут, приводная собачка издает щелчки.

7. Инструмент готов к подаче. Повторяйте шаги 4–6, пока крепежный элемент не будет полностью снят.

8. Нажмите кнопку останова [0] на подвесном пульте дистанционного управления, чтобы остановить насос.

Ослабление

## Относится к: