# Všeobecné požadavky na instalaci

Pro provoz klíčů Torcflex připojte klíč k hydraulickému agregátu pomocí hydraulické hadice. Pro dosažení maximální účinnosti a přesnosti používejte čerpadla a hadice momentových klíčů Atlas Copco. Když nepoužíváte čerpadla a hadice Atlas Copco, ujistěte se před připojením klíčů Torcflex o těchto skutečnostech:

- Systémové požadavky:

  - Všechny součásti systému musí mít jmenovitý dynamický tlak 700 barů (10 000 psi).

- Požadavky na čerpadlo:

  - Maximální tlak vysunování: 700 barů (10 000 psi)

  - Maximální tlak zasunování: 120 barů (1 740 psi)

  - Dálkově ovládaný směrový ventil pro ovládání dvojčinného válce; při přepínání mezi Advance a Retract (vysunutí a zasunutí) musí být uvolněn tlak.

  - Z bezpečnostních důvodů musí být dálkový ovladač nakonfigurován tak, aby se při uvolnění tlačítka nářadí automaticky zasunulo.

  - Nastavitelný pojistný tlakový ventil.

  - Kalibrovaný tlakoměr (třída přesnosti 1).

  - U spojovacích systémů se šroubovacími spojkami se ujistěte, že spojka Advance je zástrčka a spojka Retract je zásuvka. Pro další informace viz oddíl Připojení systému - šroubovací spojka.

  - Klíče Torcflex vybavené šroubovacími spojkami používají spojky CEJN 232 se závity ¼ NPT. Před použitím spojek jiných značek v systému ověřte jejich kompatibilitu. Pro další informace viz oddíl Připojení systému - šroubovací spojka.

- Požadavky na hydraulické hadice:

  - Vysunovací vedení − spojka zásuvka-zásuvka.

  - Zasunovací vedení − vsuvka zástrčka- zástrčka.

Před připojením systému proveďte tyto kroky:

- U elektrických čerpadel se ujistěte, že napájení je vhodné pro dané čerpadlo, a minimalizujte délku prodlužovacích kabelů.

- U pneumatických čerpadel se ujistěte, že přívod vzduchu je vhodný pro dané čerpadlo, a minimalizujte délku prodlužovacích vedení.

- Před připojením kabelů k napájecímu zdroji zkontrolujte, jestli nejsou napájecí a závěsné kabely poškozeny.

- Před připojením hadic k systému zkontrolujte, jestli nejsou hydraulické kabely a spojky poškozeny.

- Zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby jej doplňte.

- Ujistěte se, že tlakoměr je kalibrovaný.

- Ujistěte se, že rázová nástrčná hlavice má správnou velikost pro utahovaný prvek.

- Ujistěte se, že rázové nástrčné hlavice nejsou poškozené.

- Klíč vyberte podle cílového krouticího momentu pro danou aplikaci.

  Když chcete prodloužit životnost klíče, nepoužívejte nářadí dlouhodobě s výkonem vyšším než 80 %. Stejně jako u jiných strojů platí, že nepřetržitý provoz na maximální výkon zkracuje jejich životnost. Bude také častěji potřebovat údržbu a výměnu opotřebovaných dílů.

- U aplikací, kde se zadní matice může otáčet, se ujistěte, že máte k dispozici vhodný klíč pro uchycení.

Relevantní informace

- Připojení systému -- šroubovací spojka

## Platí pro: