# Inštalácia podpernej rukoväte

Pred inštaláciou rukoväte na kľúč sa uistite, že rukoväť má správnu veľkosť skrutky. K dispozícii sú dve veľkosti skrutky podpernej rukoväte; vyberte správnu veľkosť skrutky zo zoznamu.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

Kľúč podporuje inštaláciu podpernej rukoväte v troch rôznych polohách.

Bočné polohy, ľavá alebo pravá:

Predná poloha:

Bočná poloha hnacej hlavy, vľavo alebo vpravo:

## Príprava rukoväte na inštaláciu

1. Vložte skrutku cez rukoväť.

2. Zaskrutkujte skrutku na miesto s krídlovou skrutkou.

3. Uistite sa, že skrutka má axiálnu vôľu, ktorá umožňuje inštaláciu.

## Inštalácia rukoväte na kľúč

1. Zasuňte spojovacie kolíky na základni rukoväte do otvorov na kľúči.

2. Držte rukoväť na mieste a zaskrutkujte skrutku s krídlovou skrutkou, kým nebude utiahnutá.

## Nastavenie polohy rukoväte

Na nastavenie polohy rukoväte nie je potrebné uvoľniť skrutku.

Podpernú rukoväť môžete otočiť do 12 polôh v prírastkoch po 30 stupňov:

1. Potiahnite a držte kolík s krúžkom.

2. Otočte rukoväť do požadovanej polohy a uvoľnením kolíka s krúžkom ho odblokujte.

## Vzťahuje sa na: