# 保养和维护建议

进行工具的操作、修理或维护工作或者更换工具附件或靠近操作现场时，要戴上耐冲击的眼部和面部护具。

仅在整个系统处于零压力时才能进行所有检查、维护或修理工作。

为了获得最佳性能，要经常检查工具、动力装置、软管、连接器、电线及附件是否存在可见损坏。务必遵循工具和泵的维护说明。

## 保养间隔指南

建议定期润滑和检修，以确保扳手保持良好的工作状态。如果在高扭矩、高周期率或长拧紧时间条件下使用，则保养间隔应更频繁。如果扳手不能正常工作，应立即将其取下检查。

以下保养间隔仅供参考。每个用例和应用都不一样，因此最终用户有责任针对工作环境和使用实施适当的有计划维护。

## 轻型

例如：很少在低压下使用，容量 <40%。

- 润滑：每 6 个月

- 检修：每 12 个月

## 正常负载

例如：常规使用，容量 <80%。

- 润滑：每 3 个月

- 检修：每 12 个月一次，包括更换驱动销。参见装配棘轮连杆。

## 重负载

例如：在任何压力下持续使用；使用 >80% 容量；定期使用以松开腐蚀的螺栓。

- 润滑：每个月

- 检修：每 6 个月一次，包括更换驱动销和驱动棘爪。参见装配棘轮连杆。

## 在 ATEX 区域使用

无论工作负载如何，都应使用重负载指南，以大大降低使用时部件故障的风险。若扳手显示故障迹象，在调查原因之前，应将其撤离 ATEX 区域。请勿尝试在 ATEX 区域维修扳手。不遵守维护建议将增加机械故障的可能性，从而增加产生机械火花的机会。

## 高压软管

- 应定期拆卸软管。必须检查接头和适配器是否磨损和损坏。如果在维护过程中发现磨损或损坏，则必须将受影响的部分拆下并更换。

- 检查软管是否有油迹，这表明软管有缓慢泄漏。请密切注意软管两端的型锻部分，因为这是最常见的漏油区。如果发现缓慢泄漏，请更换软管。

- 每次使用后，务必清洁并盘绕软管。用干净的布擦拭软管，然后喷上合适的防锈油，例如 Shell Ensis 或 Castrol Rustillo。

- 请勿将软管弯曲成障碍物或使用软管移动连接的设备。

- 每隔一年对软管进行压力测试，六年后更换成套软管。

相关信息

- 装配棘轮连杆

## 适用于：