# Definícia kódu ATEX

Kód ATEX je:
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135°C Db -20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Popis | Hodnota | Definícia
--- | --- | ---
Skupina zariadenia | II | Povrchový priemysel
Kategória zariadenia Skupina II | 2 | Vysoká úroveň ochrany zóna 1 (plyn) zóna 2 (plyn) zóna 21 (prach) zóna 22 (prach)
Atmosféra | G | Atmosféra s obsahom plynu, výparov alebo hmly
D | Atmosféra s obsahom prachu
Bezpečnostný dizajn | h | Mechanický výrobok
Skupina plynu | IIC | Hydrogén/Acetylén
IIB | Etylén
Skupina prachu | IIIC | Povrchový horľavý prach
Max povrchová teplota v plynovej atmosfére |  | T1 = 450 °C T2 = 300 °C T3 = 200 °C T4 = 135 °C T5 = 100 °C T6 = 85 °C
Max povrchová teplota v prašnej atmosfére |  | Príklady teplôt: T85 °C T100 °C T135 °C T200 °C T240 °C

## Vzťahuje sa na: