# Scollegamento del tubo flessibile dalla chiave

Il raccordo coassiale è dotato di una funzione di sicurezza che ne impedisce lo scollegamento accidentale durante l'uso. Studiare la procedura di scollegamento del tubo prima di utilizzare l'apparecchiatura.

1. Sorreggere il collettore girevole sul lato opposto a quello del raccordo.

2. Spingere il tubo verso la chiave (figura 1) fino a chiudere lo spazio tra il collare zigrinato e il nipplo, come indicato nella figura 2.

3. Mantenendo la posizione precedente, allontanare il collare zigrinato dalla chiave (figura 3).

4. Allontanare il tubo dalla chiave per staccare il raccordo automaticamente (figura 4).

Se le connessioni non vengono spinte e tenute insieme, il collare zigrinato non potrà muoversi e quindi non sarà possibile scollegare i raccordi. Questa funzione di sicurezza impedisce lo scollegamento accidentale.

## Applicabile a: