# Demontering av krafthuvudet

1. Lossa låsskruvarna för den vridbara leden.

2. Ta bort den vridbara leden.

3. Placera oljeportarna över en lämplig behållare.

4. Dra ut kolvstången tills den stoppar.

5. Tryck tillbaka kolvstången.

   Oljan från verktyget rinner ut genom portarna.

6. Ta bort ändkåpans skruvar och ändkåpan.

7. Dra ut kolvstången tills den stoppar. Kläm fast kolvstångsänden i ett skruvstycke.

8. Lossa kolvstångsänden med en hylsa och förlängning. Skruva loss kolvstångsänden.

9. Dra ut kolven ur husets urborrning.

Steg 1 och 2
Steg 3–5

## Gäller för: