# ATEX

V potenciálne výbušných zónach sa smú používať iba nástroje a zariadenia, ktoré sú správne certifikované a označené symbolom ATEX.

Pred použitím si musí operátor prečítať všetky prevádzkové pokyny tak, aby porozumel ich obsahu!

Tieto (dodatočné) informácie a usmernenia sa musia používať v spojení so štandardnými produktovými a bezpečnostnými pokynmi dodanými so všetkými hydraulickými momentovými kľúčmi Torcflex.

Prevádzka v zóne ATEX: Pri práci v potenciálne výbušných prostrediach treba byť mimoriadne opatrný a pozorný. Dbať treba najmä na uťahovaciu aplikáciu a použitie radu nástrojov Torcflex, operátor musí vykonať posúdenie rizika pred použitím akéhokoľvek hydraulického momentového kľúča Torcflex v potenciálne výbušnom prostredí (zóna ATEX).

Operátor má zodpovednosť vykonávať údržbu nástroja, aby bola zaručená jeho bezpečná obsluha v zónach ATEX. Nedodržanie odporúčaní na údržbu zvýši pravdepodobnosť mechanického zlyhania a tým pádom šancu na vytvorenie mechanickej iskry.

Ak kľúč vykazuje nejakú známku poruchy, pred zistením príčiny ho odstráňte zo zóny ATEX. NEPOKÚŠAJTE SA opraviť kľúč v zóne ATEX

Ak kľúč spadne, pred hľadaním poškodenia ho odstráňte zo zóny ATEX. Pred jeho opätovným použitím vykonajte tlakovú a funkčnú skúšku.

## Kontrola kľúča Torcflex

Pred použitím nástroja v zóne ATEX skontrolujte celkový stav kľúča Torcflex. Venujte pozornosť najmä komponentom pohonu, t. j. štvorcové alebo šesťhranné upínadlo, račňa a západky upínadla. Všetky diely, ktoré sú v zlom stave alebo sa intenzívne používali, treba vymeniť. Počas opätovnej montáže zaistite, aby boli diely správne namazané v súlade s návodom na údržbu.

## Systémové a prevádzkové hľadiská

- Momentové kľúče Torcflex používajte v zónach ATEX len vtedy, keď sú pripojené k iným komponentom, ktoré sú deklarované alebo certifikované ako ATEX, napríklad hadice a hydraulické čerpadlo.

- Overte elektrické prepojenie cez systém momentového kľúča. Aby sa netvorila statická elektrina, vhodne uzemnite systém/čerpadlo.

- Okrem toho dbajte na výber reakčných bodov a na umiestnenie a podopretie hydraulického momentového kľúča.

- Uistite sa, že príslušenstvo a nástrčky sú v dobrom prevádzkovom stave a vhodné na použitie v potenciálne výbušných atmosférach.

## Vzťahuje sa na: