# Montando o Elo de Catraca

1. Prenda o espaçador superior, o espaçador de reação, e o pino da lingueta de reação à placa lateral com os parafusos. Aplique Loctite 243 aos parafusos e aperte-os na posição.

   Modelo | Unidade de Transmissão Hexagonal para Parafusos Curtos | Unidade de Transmissão Hexagonal para Parafusos Longos
   --- | --- | ---
   Tamanho | Torque (Nm) | Tamanho | Torque (Nm)
   TL02 | 1/8 pol. | 6 | 5/32 pol. | 12
   TL04 | 5/32 pol. | 12 | 3/16 pol. | 16
   TL08 | 3/16 pol. | 16 | 7/32 pol. | 20
   TL14 | 7/32 pol. | 25 | 5/16 pol. | 35
   TL18 | 7/32 pol. | 40 | 5/16 pol. | 50
   TL30 | 5/16 pol. | 45 | 3/8 pol. | 55

2. Lubrifique a placa lateral e o pino da lingueta de reação com Molykote 1000. Depois, monte a tampa a lingueta de reação com os espaçadores e a mola.

3. Aplique Loctite 243 ao parafuso da tampa e aperte-o no espaçador de reação.

4. Lubrifique a placa da unidade de transmissão e a circunferência dos rolamentos da catraca com Molykote 1000. Depois, instale na placa lateral.

5. Insira a catraca através da placa da unidade transmissão e dentro da placa lateral.

6. Coloque os pinos da mola [2×] na placa da unidade de transmissão.

7. Monte as linguetas da unidade de transmissão [2×], a mola e a guia da mola.

8. Instale o pino e a mola da unidade de transmissão.

9. Lubrifique a segunda placa da unidade de transmissão com Molykote 1000. Posicione os furos alinhados com os pinos da mola; depois pressione os pinos da mola no lugar. Confirme se os furos da lingueta da unidade de transmissão permanecem alinhados.

   Confirme se a folga entre as placas da unidade de transmissão estão paralelas e espaçadas igualmente, e se as molas estão presas sobre o pino para que as linguetas da unidade de transmissão funcionem corretamente.

10. Teste se as linguetas da unidade de transmissão funcionam como esperado: prenda a catraca e empurre as placas da unidade de transmissão.

    As linguetas da unidade de transmissão devem se elevar acima dos dentes da catraca e emitir um som de clique ao encaixar no lugar. Caso as linguetas da unidade de transmissão fiquem emperradas, confirme se a folga entre as placas da unidade de transmissão está correta.

11. Lubrifique o orifício e a face interna da placa lateral com Molykote 1000. Coloque a placa lateral sobre a catraca e posicione os furos do parafuso alinhados. Aplique Loctite 243 aos parafusos apertando-os na posição como antes.

12. Insira o pino de retenção através de ambas as placas laterais. Posicione o entalhe do pino alinhado com orifício do parafuso, depois instale a arruela de contato e o parafuso. Ajuste o torque no parafuso para obter o atrito correto contra o pino.

Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapas 4 e 5
Etapa 6
Etapa 7
Etapa 8
Etapa 9
Etapa 10
Etapa 11
Etapa 12

## Aplica-se a: