# パワーヘッドの組み立て

1. Aqua-Sil でリップ シールを潤滑し、ハウジング [1]　に挿入します。

2. Aqua-Sil で O リングとリップ シールを潤滑し、ピストン [2] に取り付けます。

3. O　リングを　Aqua-Sil　で潤滑し、エンドキャップ [3] に取り付けます。

4. ハウジングの穴に作動油を少量塗ります。

5. ピストンをハウジングに挿入し、ハウジング穴の底まで押し込みます。

6. ピストンロッドエンドのねじ山に　Loctite 277　を塗布して、ピストンロッドにねじ込みます。

7. 万力でピストン ロッドエンドを固定し、ソケットと延長バーを使用してピストンロッドにトルクをかけます。

   型式 | 取り付けトルク（Nm） | ソケットサイズ
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16　インチ
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8　インチ
   TFX18 | 90 | 1-1/8　インチ
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. ハウジングにエンドキャップを挿入します。

9. Loctite 243 をエンド キャップのねじに塗布します。それらをハウジングにねじ込み、正しい取り付けトルクで締めます。

   型式 | 六角レンチ　（mm） | トルク（Nm）
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. スイベルマニホールドを取り付けます。「スイベルマニホールドの組み立て」のセクションを参照してください。

11. 固定ピンのねじ山の油汚れを除去し、雌ねじに Loctite 243 を塗布します。固定ピンの 2 つの部分を一緒にねじ込み、正しい取り付けトルクで締めます。

    型式 | 六角レンチ　（mm） | トルク（mm）
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

シールの潤滑と取り付け、ステップ 1 ～ 3
ピストンロッドの取り付け、ステップ 4 ～ 7
固定ピンの取り付け、ステップ11
関連情報

- スイベルマニホールドの組み立て

## 適用対象：