# Montáž otočného rozdělovače

Klíč Torcflex lze vybavit 2 typy otočného rozdělovače. Postupujte podle pokynů uvedených níže při výměně nebo změně rozdělovačem když to je potřeba.

Použijte prostředek Loctite 243 jako zajišťovací prostředek proti uvolnění závitů nebo sestav.

Model | Šestihranný klíč (mm) | Moment (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Instalace koaxiálního otočného rozdělovače

## Instalace dvojitého otočného rozdělovače

## Platí pro: