# Instrukcje dotyczące przeglądu

1. Podłączyć klucz do pompy.

2. Przeprowadzić próbę ciśnieniową, aby upewnić się, że wszystkie mechanizmy działają prawidłowo.

3. Sprawdzić wszelkie nieprawidłowości w działaniu lub wycieki hydrauliczne.

4. Zmniejszyć ciśnienie w systemie i rozłączyć wszystkie złącza.

5. Wykonać demontaż klucza. Więcej informacji można znaleźć w części Instrukcja demontażu/montażu.

6. Wymienić wszystkie uszczelki i sprężyny.

7. Wymienić sworzeń trzpienia.

8. Wymienić wszelkie inne elementy z widocznymi oznakami uszkodzenia lub zużycia.

9. Ponownie nasmarować i złożyć klucz. Więcej informacji można znaleźć w części Instrukcja demontażu/montażu.

10. Przeprowadzić próbę ciśnieniową i upewnić się, że wszystkie mechanizmy działają prawidłowo.

11. Skalibrować klucz i upewnić się, że uzyskany moment obrotowy jest zgodny z oczekiwaniami.

## Dotyczy: