# Operar la llave de perfil bajo

Requisitos previos

- Utilice equipos de protección individual. Se debe utilizar el equipo de seguridad correcto y adecuado.

- Realice siempre una valoración de riesgos basada en la tarea antes de utilizar la herramienta.

- Inspeccione frecuentemente la herramienta, el generador de energía, las mangueras, los conectores, cables eléctricos y accesorios para detectar cualquier daño visible. Siga siempre las instrucciones de mantenimiento de la herramienta y la bomba.

- Seleccione el tamaño adecuado de articulación de trinquete con holgura baja e insértela en la herramienta. La operación de la herramienta, apriete y afloje de perno, está determinada por la posición de la herramienta con respecto a la tuerca/perno.

- Conecte las mangueras: Asegúrese de que todas las conexiones de manguera son seguras y se han realizado correctamente. Asegúrese de que las mangueras no presentan defectos.

Puesta en marcha

1. Ejecute un ciclo de la herramienta: Coloque la herramienta sobre una superficie plana, ponga en marcha la bomba. Mantenga presionado el botón Avanzar [1] en el control remoto de la bomba hasta que la herramienta emita un clic. Suelte el botón, espere a que la herramienta emita un clic. Repita.

2. Configure la presión: Mantenga presionado el botón Avanzar [1] y gire lentamente el regulador de presión en sentido horario hasta alcanzar la presión correcta.

3. Coloque la herramienta en la tuerca que desea apretar o aflojar.

   El recorrido de accionamiento del cabezal motorizado siempre girará la carraca hexagonal (y, de esta forma, la tuerca) hacia la pantalla en la parte frontal de la herramienta, es decir, un giro alejándose del punto de reacción. Las articulaciones de trinquete para holgura baja se suministran completas con un bloque de reacción largo. Este bloque de reacción está diseñado para reaccionar contra una tuerca adyacente.

La articulación de trinquete se ha diseñado para que el bloque de reacción reaccione contra una tuerca adyacente u otro punto de reacción seguro y adecuado. Si dicho punto de reacción no está disponible, tiene a su disposición accesorios de reacción estándar o, si fuera necesario, se pueden suministrar brazos de reacción especiales.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

¡Durante la operación mantenga las manos alejadas de las zonas de reacción! La herramienta podría atrapar dedos u otras partes del cuerpo si no se mantienen alejadas. Las partes móviles pueden aplastar y cortar.

Asegúrese de que la tuerca se corresponde con el tamaño de la herramienta.

Asegúrese siempre de utilizar un punto de reacción sólido durante la operación.

Punto de reacción sólido
Riesgo de hueco
AVISO

Si aparece un hueco durante el uso, detenga la operación.

Si se abre un hueco, el cabezal motorizado no se ha fijado correctamente a la articulación de trinquete. Esto podría dañar la herramienta.

- Inserte el pasador de retención.

Nunca retuerza o doble las mangueras en exceso:

Nunca golpee la llave para ayudar en la liberación:

## Aplicable a: