# Apriete

1. Coloque la herramienta en elemento de fijación que desea apretar. Empuje la herramienta hacia la superficie de reacción hasta que el brazo de reacción haga contacto con un punto de reacción adecuado.

   - La estructura de reacción debe ser lo suficientemente rígida para soportar la reacción de la herramienta hidráulica.

   - Evite las superficies cónicas, dado que el brazo de reacción podría resbalar, causando carga adversas e inestabilidad de la herramienta.

   - No utilice espaciadores sueltos para crear una estructura de reacción. Si el brazo de reacción estándar no es adecuado, contacte con Atlas Copco para obtener asesoramiento.

2. Pulse y suelte el botón Avanzar [1] en el control remoto para poner en marcha la bomba.

3. Apoye la herramienta con la empuñadura auxiliar y asegúrese de lo siguiente:

   - La articulación de trinquete está completamente acoplada con el elemento de fijación que se desea apretar.

   - El brazo de reacción es firme contra la estructura de reacción.

   - La manguera y los acoplamientos se mueven libremente, sin estructuras cercanas.

   Tenga en cuenta que cuando la herramienta se retrae, debe apoyar el peso de la herramienta, especialmente en aplicaciones invertidas. Si la herramienta no está apoyada, podría caer de la aplicación.

4. Mantenga pulsado el botón Avanzar [1] de forma que el accionamiento rote.

   Cuando el pistón alcanza el final del recorrido, sucede los siguiente:

   - El trinquete de reacción emite un clic.

   - La articulación de trinquete deja de girar.

   - La presión se acumula hasta el valor de presión establecido.

     Esto no significa que el perno se aprieta correctamente, solo indica que la herramienta se encuentra al final del recorrido.

5. Cuando la herramienta alcanza el final del recorrido, apoye la herramienta y suelte el botón Avanzar [1] en el control remoto. La herramienta se retrae automáticamente. Cuando la herramienta está completamente retraída, el trinquete que accionamiento emite un clic.

6. La herramienta ya está lista avanzar de nuevo. Repita los pasos 3 a 5 hasta que la presión se acumule directamente hasta el valor objetivo y no se observe movimiento en el elemento de fijación. La llave se ha detenido y el elemento de fijación está apretado correctamente.

7. Una vez se ha parado la herramienta, pulse el botón Avanzar [1] una vez más para garantizar que el elemento de fijación no se mueve. De lo contrario, el proceso de apriete está completo.

8. De manera ocasional, la herramienta puede bloquearse automáticamente en la aplicación. Realice lo siguiente para retirar la herramienta:

   1. Mantenga pulsado el botón Avanzar [1].

   2. Cuando la presión alcance el valor objetivo, empuje con la mano las palancas del trinquete para desacoplar el trinquete de la rueda dentada.

   3. Apoye el peso la herramienta antes de soltar el botón Avanzar en el control remoto.

   4. Retire la herramienta de la aplicación.

   Mueva con la mano las palancas del trinquete. No utilice herramientas para mover las palancas.

9. Pulse el botón de Parada [0] en el control remoto para detener la bomba.

Apriete
Empuje con la mano la palanca de trinquete si la herramienta está bloqueada en la aplicación.

## Aplicable a: