# Smörjning

För att hålla skruvdragaren i gott driftsskick ska du smörja drivningens komponenter regelbundet mellan serviceintervallen.

Demontering före smörjning:

1. Ta bort sidoplattans skruvar och sidoplattan [1].

2. Ta bort drivenheten [2].

Utför följande vid smörjunderhåll:

1. Kontrollera om drivtappen eller fjädrarna har tecken på slitage eller skador. Byt ut drivtappen och fjädrarna om så behövs.

2. Kontrollera om det finns tecken på skador på spärrhakarnas tandkanter. Byt ut spärranordningen om så behövs.

3. Kontrollera om det finns tecken på skador på drivspärrens tandkanter. Byt ut drivspärren om så behövs.

4. Kontrollera om det finns tecken på skador på drivspärrens fjädrar. Byt ut fjädrarna om så behövs.

5. Smörj de skuggade områdena med Molykote 1000.

Rutinen vid montering är samma som vid demontering men i omvänd ordning.

## Gäller för: