# ATEX

Endast verktyg och utrustning som är certifierade och märkta med ATEX-symbolen får användas i områden där det finns explosionsrisk.

Operatören måste ha läst och förstått alla driftanvisningar före användning!

Den här (tilläggs-) informationen och dessa riktlinjer måste användas tillsammans med de säkerhetsanvisningar för standardprodukt som följer med alla Torcflex hydrauliska skruvdragare.

Arbete i ATEX-zoner: Var extra omsorgsfull och uppmärksam vid arbete i omgivningar där det kan finnas explosionsrisk. Särskild försiktighet måste iakttas beroende på åtdragning och användning av verktygen i Torcflex -serien. Operatören måste utföra en riskbedömning innan någon hydraulisk Torcflex -dragare används inom något område där det finns risk för explosion (ATEX-zon).

Det är operatörernas ansvar att underhålla verktyget och garantera säker användning inom ATEX-klassade zoner. Om underhållsrekommendationerna inte efterföljs ökar risken för mekaniska fel och därmed risken för mekanisk gnistgenerering.

Om skruvdragaren visar något tecken på fel ska den tas ut ur ATEX-zonen innan du utreder orsaken. Försök INTE reparera skruvdragaren i ATEX-zonen.

Om du tappar skruvdragaren ska du ta ut den ur ATEX-zonen innan du börjar titta efter skador. Utför ett trycktest och funktionstest innan du använder den igen.

## Kontroll av Torcflex-dragare

Kontrollera det allmänna skicket på Torcflex -dragaren innan du använder den inom en ATEX-zon. Var särskilt noggrann med drivande komponenter, dvs. fyrkant- eller sexkanttapp, spärrar och drivanordningar. Alla delar som är i dåligt skick eller som har haft betydande slitage måste bytas ut. Under återmontering måste du kontrollera att detaljerna är rätt smorda enligt underhållsanvisningarna.

## Systemfaktorer och operativa faktorer

- Använd endast Torcflex -momentnycklar i ATEX-zoner om de är anslutna till/inom andra ATEX-deklarerade eller certifierade komponenter, t.ex. slangar och hydraulpumpar.

- Bekräfta att det finns elektrisk förbindelse genom momentdragarsystemet. Förhindra statisk uppbyggnad genom att jorda systemet/pumpen noggrant.

- Var extra noggrann vid val av mothållspunkter och vid placering och stöttning av den hydrauliska momentdragaren.

- Kontrollera att tillbehör och uttag som används är i gott funktionsskick och lämpliga för användning i omgivningar där det kan finnas explosionsrisk.

## Gäller för: