# Aflojar

Si los elementos de fijación están muy oxidados o están sufrido alta temperatura en el servicio, el par de rotura puede ser más del doble del par de apriete. Utilice una herramienta de mayor tamaño para el afloje que para el apriete. Para facilitar el afloje, retire el todo el óxido de la superficie con un cepillo de alambre y aplique aceite de liberación en la tuerca, el perno y la superficie de rodamiento. Espere a que el aceite tenga tiempo de empapar y penetrar antes de intentar aflojar el elemento de fijación.

A la hora de aflojar elementos de fijación, se puede producir una liberación repentina de energía cuando el elemento de fijación se libera. Esto puede causar una fuerza de reacción inesperada en la herramienta. Para proteger los componentes de accionamiento, no supere el 90 % de la presión máxima durante el afloje. Si el 90 % no afloja el elemento de fijación, utilice una herramienta de mayor tamaño si fuera posible.

Nunca golpee una llave o boca con un martillo para asistir en las operaciones de afloje.

1. Configure el valor objetivo de presión en 620 bar (9000 psi).

2. Coloque la herramienta en elemento de fijación que desea aflojar. Empuje la herramienta hacia la superficie de reacción hasta que el brazo de reacción haga contacto con un punto de reacción adecuado.

   - La estructura de reacción debe ser lo suficientemente rígida para soportar la reacción de la herramienta hidráulica.

   - Evite las superficies cónicas, dado que el brazo de reacción podría resbalar, causando carga adversas e inestabilidad de la herramienta.

   - No utilice espaciadores sueltos para crear una estructura de reacción. Si el brazo de reacción estándar no es adecuado, contacte con Atlas Copco para obtener asesoramiento.

3. Pulse y suelte el botón Avanzar [1] para poner en marcha la bomba.

4. Apoye la herramienta con la empuñadura auxiliar y asegúrese de lo siguiente:

   - La articulación de trinquete está completamente acoplada con el elemento de fijación que se desea aflojar.

   - El brazo de reacción es firme contra la estructura de reacción.

   - La manguera y los acoplamientos no tienen estructuras cercanas y se mueven libremente.

   Tenga en cuenta que cuando la herramienta se retrae, debe apoyar el peso de la herramienta, especialmente en aplicaciones invertidas. Si la herramienta no está apoyada, podría caer de la aplicación.

5. Mantenga pulsado el botón Avanzar [1] de forma que el accionamiento rote.

   La presión se acumulará hasta alcanzar el par de rotura, a continuación, la presión caerá a medida que el accionamiento rota y el elemento de fijación se afloja.

   Cuando el pistón alcanza el final del recorrido, sucede los siguiente:

   - El trinquete de reacción emite un clic.

   - La articulación de trinquete deja de girar.

   - La presión se acumula hasta el valor objetivo establecido.

     Esto no significa que el perno se afloja completamente, solo indica que la herramienta se encuentra al final del recorrido.

6. Cuando la herramienta alcanza el final del recorrido, apoye la herramienta y suelte el botón Avanzar [1] en el control remoto. La herramienta se retrae automáticamente. Cuando la herramienta está completamente retraída, el trinquete que accionamiento emitirá un clic.

7. La herramienta ya está lista avanzar de nuevo. Repita los pasos 4 a 6 hasta que el elemento de fijación está completamente aflojado.

8. Pulse el botón de Parada [0] en el control remoto para detener la bomba.

Aflojar

## Aplicable a: