# Definição do Código ATEX

O código ATEX é:
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135°C Db -20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Descrição | Valor | Definição
--- | --- | ---
Grupo do equipamento | II | Indústria de Superfície
Categoria do equipamento Grupo II | 2 | Nível de proteção elevado zona 1 (gás) zona 2 (gás) zona 21 (poeira) zona 22 (poeira)
Atmosfera | G | Atmosfera contendo gás, vapores ou névoa
D | Atmosfera contendo poeira
Design de segurança | h | Produto mecânico
Grupo de gases | IIC | Hidrogênio/Acetileno
IIB | Etileno
Grupo de poeiras | IIIC | Poeira combustível em superfície
Temperatura máx. da superfície em atmosfera com Gás |  | T1 = 450 °C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
Temperatura máx. da superfície em atmosfera com Poeira |  | Exemplo de temperaturas: T85 °C T100 °C T135 °C T200 °C T240 °C

## Aplica-se a: